Notes de Version du Firmware Version VC54.24.1.2.2-250722
---------------------------------------------


Nous sommes ravis d’annoncer la sortie de la version du micro logiciel .54

Afin de garantir le meilleur fonctionnement de vos sonnettes, il est nécessaire que vos appareils soient mis à jour avec la dernière version du micrologiciel.

Étapes pour préparer la mise à niveau :

1. Vérifier la version du micrologiciel : assurez-vous que votre sonnette utilise la dernière version disponible sur notre site Web.

2. Mettre à jour si nécessaire : si votre sonnette n’est pas à jour, veuillez télécharger et installer le micrologiciel le plus récent à partir de notre page d’assistance.

Besoin d’assistance ? Contactez notre équipe de support technique au 1-866-791-7020 poste 5.

Manuel d'utilisation:  https://gsdgroupinc.com/fr_CA/shop/dbwl5mp-poe-dbwl5mp-poe-938/document/756  


Important : veuillez suivre attentivement les étapes suivantes pour effectuer la mise à jour :

1. Télécharger et installer la mise à jour via Système > Maintenance > Mise à niveau.

2. Une fois la mise à jour terminée, effectuer une réinitialisation aux valeurs d’usine (étape essentielle pour assurer le bon fonctionnement de la sonnette).

3. Configurer le mot de passe et formater la carte SD.

4. Configurer les paramètres Wi-Fi en suivant les instructions dans l’application Smart Guardian / OV Connect, section Connexion Wi-Fi.


Nouvelles fonctionnalités et améliorations :

Correction des problèmes de connexion.

Nouvelle interface utilisateur (UI).

Amélioration de la détection IA : détection de colis et détection humaine.

Nouvelle gestion des événements IA.




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Release Notes – Firmware VC54.24.1.2.2-250722


We are pleased to announce the release of the new firmware  .54 

To ensure the best performance of your doorbells, it is necessary that your devices are updated to the latest firmware version. <


Steps to Prepare for the Upgrade:

Check your current firmware version: Make sure your doorbell is running the latest firmware available on our website.

Update if needed: If your device is not up to date, please download and install the latest firmware from our support page.

Need assistance? Contact our technical support team at 1-866-791-7020 ext. 5.

User Manual: https://gsdgroupinc.com/fr_CA/shop/dbwl5mp-poe-dbwl5mp-poe-938/document/755

Important: Please follow the steps below to complete the update:

Download and install the firmware via System > Maintenance > Upgrade.

Once the upgrade is complete, perform a factory reset
(this step is essential to ensure proper functionality of the doorbell).

Set up the password and format the SD card.

Configure the Wi-Fi settings by following the instructions in the Smart Guardian / OV Connect app under Wi-Fi Connection.



New Features & Improvements:

Fix for connection issues.

New user interface (UI).

Enhanced AI detection: package detection and human detection.

New AI event management.